SERIAL
-Colocar arquivos da bemafi32 na pasta System32 (32bits) ou SysWow (64bits)
-Executar retaguarda como ADM, colocar impressora como BEMATECH TERMICA na porta COM disponivel no PC (se houver mais de uma COM testar em ambas)
-Verificar na pasta 32 ou 64 o arquivo bemafi21.ini se foi escrito informações com dados do sistema
-Abrir o frente de loja como ADM e verificar se vai puxar LEITURA X (caso de abertura de caixa) ou simplesmente não haverá erros na identificação da impressora

OBS.: Instalar o Bematool para complementar alguma DLL em caso de erro ou não localizar a impressora



USB
-Colocar arquivos da bemafi32 na pasta System32 (32bits) ou SysWow (64bits)
-No gerenciador de dispositivos localizar o dispositivo pendente e atualizar o driver para o USBIO.INF disponivel na pasta "bemafi64" caso 64bits ou "bemafi32" caso 32bits.
-Executar retaguarda como ADM, colocar impressora como BEMATECH TERMICA - USB (não importa a porta USB que ficar)
-Abrir o frente de loja como ADM e verificar se vai puxar LEITURA X (caso de abertura de caixa) ou simplesmente não haverá erros na identificação da impressora